\_\_vector\_table

DCD sfe(CSTACK)

DCD Reset\_Handler ; Reset Handler

DCD NMI\_Handler ; NMI Handler

DCD HardFault\_Handler ; Hard Fault Handler

DCD MemManage\_Handler ; MPU Fault Handler

DCD BusFault\_Handler ; Bus Fault Handler

DCD UsageFault\_Handler ; Usage Fault Handler

DCD SVC\_Handler ; SVCall Handler

DCD DebugMon\_Handler ; Debug Monitor Handler

DCD PendSV\_Handler ; PendSV Handler

DCD SysTick\_Handler ; SysTick Handler

; External Interrupts

DCD WWDG\_IRQHandler ; Window Watchdog

DCD PVD\_IRQHandler ; PVD through EXTI Line detect

DCD TAMPER\_STAMP\_IRQHandler ; Tamper and Time Stamp

DCD RTC\_WKUP\_IRQHandler ; RTC Wakeup

DCD FLASH\_IRQHandler ; FLASH

DCD RCC\_IRQHandler ; RCC

DCD EXTI0\_IRQHandler ; EXTI Line 0

DCD EXTI1\_IRQHandler ; EXTI Line 1

DCD EXTI2\_IRQHandler ; EXTI Line 2

DCD EXTI3\_IRQHandler ; EXTI Line 3

DCD EXTI4\_IRQHandler ; EXTI Line 4

DCD DMA1\_Channel1\_IRQHandler ; DMA1 Channel 1

DCD DMA1\_Channel2\_IRQHandler ; DMA1 Channel 2

DCD DMA1\_Channel3\_IRQHandler ; DMA1 Channel 3

DCD DMA1\_Channel4\_IRQHandler ; DMA1 Channel 4

DCD DMA1\_Channel5\_IRQHandler ; DMA1 Channel 5

DCD DMA1\_Channel6\_IRQHandler ; DMA1 Channel 6

DCD DMA1\_Channel7\_IRQHandler ; DMA1 Channel 7

DCD ADC1\_IRQHandler ; ADC1

DCD USB\_HP\_IRQHandler ; USB High Priority

DCD USB\_LP\_IRQHandler ; USB Low Priority

DCD DAC\_IRQHandler ; DAC

DCD COMP\_IRQHandler ; COMP through EXTI Line

DCD EXTI9\_5\_IRQHandler ; EXTI Line 9..5

DCD LCD\_IRQHandler ; LCD

DCD TIM9\_IRQHandler ; TIM9

DCD TIM10\_IRQHandler ; TIM10

DCD TIM11\_IRQHandler ; TIM11

DCD TIM2\_IRQHandler ; TIM2

DCD TIM3\_IRQHandler ; TIM3

DCD TIM4\_IRQHandler ; TIM4

DCD I2C1\_EV\_IRQHandler ; I2C1 Event

DCD I2C1\_ER\_IRQHandler ; I2C1 Error

DCD I2C2\_EV\_IRQHandler ; I2C2 Event

DCD I2C2\_ER\_IRQHandler ; I2C2 Error

DCD SPI1\_IRQHandler ; SPI1

DCD SPI2\_IRQHandler ; SPI2

DCD USART1\_IRQHandler ; USART1

DCD USART2\_IRQHandler ; USART2

DCD USART3\_IRQHandler ; USART3

DCD EXTI15\_10\_IRQHandler ; EXTI Line 15..10

DCD RTC\_Alarm\_IRQHandler ; RTC Alarm through EXTI Line

DCD USB\_FS\_WKUP\_IRQHandler ; USB FS Wakeup from suspend

DCD TIM6\_IRQHandler ; TIM6

DCD TIM7\_IRQHandler ; TIM7